


# Руководство по установке DrvOKA1C

1. Установить драйвер, запустив setupDrvOKA1C.exe.
2. В программе 1С переходим в окно «Драйверы оборудования»   
   (Подключаемое оборудование -> Драйверы оборудования -> Создать) и заполнить поля, так как показано на скриншоте.   
   
3. Перейдите в окно «Подключение и настройка оборудования» и создадите новое оборудование. Заполните поля, так как показано на скриншоте (организация может быть другая).  
   
4. Драйвер готов к работе.

При возникновении ошибок во время работы драйвера, необходимо связаться с разработчиком драйвера [**eremeeva@prosam.ru**](mailto:zenkinilya@prosam.ru) и отправить log файл, находящийся по пути C:\ drvOKA1C.log.

Чтобы включить отладку во время работы драйвера нужно перейти в настройки драйвера и во вкладке функции нажать «Отладка»  


Применение лицензии:  
Лицензию необходимо поместить в папку C:\Windows. После перемещения лицензии в папку, нужно зайти в настройки драйвера. Есть вероятность того, что появиться сообщение о том, что лицензия не найдена. В этом случае в настройках драйвера нужно указать Зав. № ККМ, по которому вам была выдана лицензия, и нажать «Тест подключения». При успешном выполнении теста 1С больше не будет выдавать сообщение об отсутствии лицензии.